**SOLID AIR GUN**

Пистолет продувочный

Артикул товара: 334.100.1

# ОПИСАНИЕ:

**SOLID AIR GUN предназначен** для продувки потоком сжатого воздуха загрязненных поверхностей и узких полостей.

Оптимальное рабочее давление составляет 2 – 8 бар. Скорость воздушного потока регулируется усилием нажатия на пусковой крючок. Сверху, на корпусе, имеется отверстие и крюк для хранения в подвешенном состоянии. Малый вес инструмента снижает энергозатраты рабочего процесса.