**SOLID PROFESSIONAL FADE OUT THINNER**

**Растворитель для переходов**

Артикул: 571.1010 (1000 мл)

**ОПИСАНИЕ**

Разбавитель позволяющий производить незаметные поправки 2-компонентных прозрачных акриловых лаков. Его целью

является растворение пыли оседающей вокруг ремонтируемой поверхности, а так же нивелировка оптической разницы

блеска в месте соединения старой лаковой оболочки и новонанесенного акрилового лака.

**Гарантирует легкую и быструю растушевку так же в случае применения лаков с высоким содержанием сухого**

**остатка**(**(HS, VHS).**

- разглаживает поверхность,

- растушевывает на нематированной поверхности,

- не приводит к потери блеска, так же во время прогревания при повышенной температуре (до 60oC),

- удобен в применении.

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ**

Особо рекомендуется для применения с лаками:

* + - * SOLID PREMIUM CLEAR UHS
			* SOLID PREMIUM CLEAR HS
			* SOLID JET CLEAR
			* SOLID CLEARTOP
			* SOLID CLASSIC CLEAR

Так же можно применять с любыми другими лаками.

**ПРИМЕНЕНИЕ**

Наносить в 1-3 тонких слоя на зону перехода непосредственно после нанесения лака.

* + - * + быстро сохнет,
			* размывает зону перехода
			* высокая адгезия к нематированной поверхности,
			* не приводит к потере блеска
			* удобен в применении.

Продукт готов к применению, вязкость около 10 сек., DIN 4 20°C