**SOLID UNDER COATING GUN**

Пистолет для нанесения антикоррозионных и антигравийных покрытий.

Артикул товара: 255.0280 Sold Under Coating Gun

# ОПИСАНИЕ:

**SOLID UNDER COATING GUN** предназначен длянанесения антикоррозийных и антигравийных составов, на поверхности и в скрытые полости.

Оптимальное рабочее давление составляет 2 –6 бар. Скорость воздушного потока регулируется усилием нажатия на пусковой крючок. Малый вес инструмента снижает энергозатраты рабочего процесса.

Пистолет оснащен соплом для распыления составов и гибкий зонд с форсункой для обработки скрытых полостей.