**334.0290 SOLID SPRAY GUN - Пистолет пневматический для нанесения распыляемых герметиков**

Профессиональный пневматический пистолет 334.0290 SOLID SPRAY GUN для распыления МС-полимеров и гибридных герметиков в стандартных картриджах 290,310мл.

Легкий и простой в обращении пневматический пистолет для нанесения, однокомпонентного распыляемого герметика. Регулировкой давления воздуха и количества, подаваемого герметика можно получать различную текстуру покрытия – от гладкого до текстурного.

При использовании пистолета нет необходимости его промывать.

После нанесения, распыляемого герметика необходимо перекрыть подачу воздуха для того, чтобы герметик не высыхал.

* металлический корпус;
* регулятор давления;
* потребление воздуха – 200-300литров/минуту;
* рабочее давление – 3 – 5bar;
* максимальное давление 8bar;
* вес – 1038гр.

Многофункциональные возможности регулировки пистолета и распыления материала позволяют использовать различные герметики на основе МС-полимеров для получения поверхностей с сильным или легким эффектом шагрени и профилей различной ширины и толщины согласно заводским требованиям. Кроме того, новая распыляемая система позволяет получать распыленные профили без признаков дефекта, это позволит существенно сэкономить рабочее время.