**SOLID AVTO HSA**

Двухсторонняя акриловая клеящая лента 6мм Х 5м 0,8мм (серая)

Артикул товара: 385.0605

Двухсторонняя акриловая клеящая лента 9мм Х 5м 0,8мм (серая)

Артикул товара: 385.0609

Двухсторонняя акриловая клеящая лента 12мм Х 5м 0,8мм (серая)

Артикул товара: 385.0812

Двухсторонняя акриловая клеящая лента 19мм Х 5м 0,8мм (серая)

Артикул товара: 385.0819

Двухсторонняя акриловая клеящая лента 25мм Х 5м 0,8мм (серая)

Артикул товара: 385.0825

# ОПИСАНИЕ:

Монтажная лента на акриловой основе. Снабжена двусторонним клеевым слоем с высокой адгезионной способностью, устойчивостью к погодно-климатическим факторам и старению. Высокая стойкость к разрыву, отличная эластичность. Применяется для крепления молдингов, эмблем, а так же элементов внутренней отделки.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

• Стойкость к растворителям и химическим веществам.   
• Имеет превосходную стойкость к погодно-климатическим факторам.   
• Клеевой слой с большим сроком службы.  
• Не разрушается при нагреве и под воздействием УФ-излучения.