**SOLID Polyester Spray Coverall**

Комбинезон малярный из полиэстера

Артикул товара: 605.01702 SOLID Polyester Spray Coverall (L); SOLID Polyester Spray Coverall (XL); 605.01701 SOLID Polyester Spray Coverall (XXL)

# ОПИСАНИЕ:

Многоразовый малярный комбинезон нейтрального серого цвета. Предназначен для работы с красками на различной основе. Предотвращает попадание вредных веществ на кожу. Изготовлен из безворсового материала, не содержит силикон. Антистатическое покрытие.

# ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА:

* Хорошая стойкость к растворителям
* Прочность
* Легкость
* Не деформируется при носке
* Устойчив к загрязнениям